**三亚市落笔洞遗址危岩治理工程施工监理单位采购项目**

**需求方案**

根据《三亚落笔洞遗址危岩治理工程项目设计方案》及中标单位投标文件要求，本工程主要建设内容为W1危岩体：锚杆锚固+工字钢抗滑键；局部危岩单体：清除；落笔洞遗址高程 80m 范围内：针对危岩体进行锚杆锚固+裂缝封填（粘接）；落笔洞遗址上部20m范围内，采用碎块状危岩体清除+裂缝封填（粘接）；高程 80m范围以上视线以外区域采用主动防护网等内容。

监理单位需根据《三亚落笔洞遗址危岩治理工程项目设计方案》及施工单位单位投标文件，对该项目进行全面监督管理。

一、服务要求：

（一）施工监理单位需派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向委托人报送委派的总工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划、完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。

（二）在履行义务期间，应按时向委托方报告监理工作。同时应认真、勤奋的工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

（三）在监理工作完成或终止后，不得泄露与本工程有关的保密资料。

二、服务时间

120日历天（自三亚市落笔洞遗址危岩治理工程项目施工时间结束而结束）

1. 服务地点：

三亚落笔洞遗址内

1. 服务内容

见三亚落笔洞遗址危岩治理工程项目施工图及工程量清单