**三亚市三亚市落笔洞遗址护栏维护修补项目**

**需求方案**

本项目主要服务内容为一是开展护栏维护修补前，进行场地清理，便于开展维护工作；二是落笔洞遗址一类建设控制地带与三亚学院交界区域处的护栏需进行维护修补，长度范围约1100米，维护修补护栏高度不低于1.8米，每3米做立柱维护；三是护栏外围与三亚学院交界处，种植一排约1100米的绿篱（采用三角梅）。

一、服务要求：

（一）被委托方需派出维护修补工作需要的现场负责人,向委托人报送委派的工作人员名单、人数、工作规划、完成工作合同专用条件中约定的工作内容。

（二）在履行义务期间，应按时向委托方报告维护修补工作进度。同时应认真、勤奋的工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

（三）在维护工作完成或终止后，不得泄露与本工作有关的保密资料。

二、服务时间

90日历天（自三亚市落笔洞遗址护栏维护修补项目时间结束而结束）

1. 服务地点

三亚市落笔洞遗址内

1. 服务内容
2. 对1100米护栏周边进行场地清理及平整。
3. 对1100米护栏进行维护修补。
4. 种植一排约1100米长度范围的绿植。